**Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką**

Zestaw z baterią sekwencyjną i kolumną

Uchwyt Hygiena L.100

Numer: **H9613**

Opis do specyfikacji

Zestaw z jednouchwytową, sekwencyjną baterią termostatyczną SECURITHERM i kolumną z wyciąganą wylewką.

Idealnie przystosowana do wanienek do kąpieli dzieci.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Sekwencyjna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Ruchoma wylewka.

Ruchoma kolumna H.195 L.215.

Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka (sitko/strumień deszczowy).

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Korpus i kolumna gładkie wewnątrz.

Wypływ nastawiony na 7 l/min.

Uchwyt Higiena L.100 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.160.

Wężyk słuchawki BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan, gładki na zewnątrz i wewnątrz.

Wężyk o małej średnicy (wewnątrz Ø6): mała pojemność na wodę.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.