**Półka ścienna natryskowa z płytą zakrywającą mocowania**

Ścienna bez płyty montażowej

Biała, matowa

Numer: **511921W**

Opis do specyfikacji

Biała, matowa półka natryskowa ścienna bez płyty montażowej.

Mobilna półka natryskowa:

Zakrywa płytę montażową w momencie, gdy siedzisko natryskowe Be-Line jest zdjęte.

Ogranicza ilość siedzisk natryskowych dla osób niepełnosprawnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Ochrona antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Wymiary: 55 x 275 x 90 mm.

Natryskowa półka ścienna z 30-letnią gwarancją.