**Składane siedzisko natryskowe Be-Line® z podporą**

Składane i odpinane siedzisko natryskowe

Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik

Numer: **511930C**

Opis do specyfikacji

Ścienne, składane siedzisko natryskowe Be-Line® z możliwością szybkiego demontażu poprzez wypięcie z mocowań.

Siedzisko natryskowe dla osób z niepełnosprawnością.

Designerski, szeroki model.

Możliwość demontażu: siedzisko łatwo wypiąć z mocowań, posiada systemem blokady antykradzieżowej. Ogranicza liczbę siedzisk w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością.

Po złożeniu utrzymuje się w pionie. Wolnoopadające.

Produkt przystosowany do intensywnego użytku w obiektach publicznych lub w środowisku szpitalnym.

Pełne siedzisko wykonane z polimeru o wysokiej odporności.

Powierzchnia antypoślizgowa.

Dobra odporność na Betadynę®.

Siedzisko wzmocnione centralnie ulokowaną podporą na zawiasach, która składa się automatycznie.

Wykończenie w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

5 niewidocznych punktów mocujących.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 443 x 450 x 480 mm.

Wymiary po złożeniu: 87 x 541 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.