**Uchylny drążek do zasłon prysznicowych**

Uchylny

Nylon HR błyszczący, biały

Numer: **510159N**

Opis do specyfikacji

Uchylny drążek do zasłon prysznicowych.

W pozycji podniesionej umożliwia osobom niepełnosprawnym dostęp z boku.

W pozycji opuszczonej zapewnia intymność pacjenta.

Pozwala opiekunowi na umycie pacjenta, chroniąc go przed rozpryskami wody.

Wymiary: 900 x 230 x 105 mm, Ø32.

Zatrzymanie w pozycji pionowej.

Wolnoopadający.

Drążek do zasłon prysznicowych z poliamidu o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.

Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.

Dostarczany ze śrubami Inox do betonowej ściany.

30 lat gwarancji.