**Prosta poręcz natryskowa Be-Line® z uchwytem na suwaku**

Aluminium - Epoksyd: matowa biel

Ø35 - Ergonomiczne spłaszczenie

Numer: **511946W**

Opis do specyfikacji

Prosta poręcz natryskowe Be-Line® Ø35 dla osób z niepełnosprawnością, z uchwytem na suwaku.

Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania pod prysznicem lub w wannie oraz do montażu przesuwnego uchwytu na słuchawkę natryskową.

Ergonomiczny, przesuwny uchwyt na słuchawkę natryskową w matowej bieli.

Możliwość montażu również mydelniczki na suwaku (należy zamawiać oddzielnie).

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone białym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wysokość: 1 050 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.