**Poręcz prosta do natrysku Be-Line® biała z uchwytem na suwaku**

Aluminium epoksyd biały, matowy

Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem

Numer: **511946W**

Opis do specyfikacji

Poręcz prosta do natrysku Be-Line® Ø35 z uchwytem na suwaku dla osób niepełnosprawnych.

Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu uchwytu na suwaku do natrysku lub wanny.

Ergonomiczny uchwyt na suwaku z białego, matowego aluminium.

Można dodać mydelniczkę na suwaku (zamawianą oddzielnie).

Aluminiowa rura, grubość: 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Okrągły profil Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem dla optymalnego chwycenia.

Wykończenie aluminium epoksyd biały, matowy stanowi odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania.

Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wysokość: 1 050 mm.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji. Znak CE.