**Poręcz Be-Line® w kształcie „L” - H.1130 mm**

Aluminium - Epoksyd: matowa biel

Ø35 - Ergonomiczne spłaszczenie

Numer: **511971W**

Opis do specyfikacji

Poręcz Be-Line® w kształcie „L” dla osób z niepełnosprawnością, pod prysznic lub do wanny.

Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania pod prysznicem lub w wannie.

Po dodaniu uchwytu na słuchawkę natryskową i/lub mydelniczki służy również jako drążek natryskowy.

Możliwy montaż z drążkiem pionowym po prawej lub lewej stronie.

Aluminiowy, pusty wewnątrz trzon ze ścianką o grubości 3 mm. Mocowania z litego aluminium.

Owalny przekrój Ø35 z ergonomicznym spłaszczeniem antypoślizgowym umożliwiającym optymalny chwyt.

Aluminium wykończone białym matowym epoksydem zapewnia odpowiedni kontrast z ciemną ścianą.

Jednolita powierzchnia ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

38 mm odległości między ścianą a poręczą: minimalny prześwit uniemożliwiający wpadnięcie i zaklinowanie przedramienia, aby uniknąć złamania w razie upadku.

Niewidoczne mocowania.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 1130 x 450 mm.

Produkt testowany na ponad 200 kg. Zalecana max. waga użytkownika: 135 kg.

30 lat gwarancji.

Znak CE.