**Zawór do TEMPOFLUX do pisuaru**

Zawór czasowy 3 sekundy. Do pisuaru DELABIE DELTACÉRAM

Kątowy, delikatne uruchamianie

Numer: **778756**

Opis do specyfikacji

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.

Do pisuaru DELABIE DELTACÉRAM.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu nastawiony na ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/sekund przy 3 barach z możliwością regulacji do 0,3 l/s.

Zintegrowany w rozecie innowacyjny system zaworu odcinającego i regulującego wypływ (patent).

Przystosowany do wody deszczowej.

Zgodny z wymogami normy PN-EN 12541 (poziom hałasu klasa II).

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Z chromowaną rurką.

Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.