**Półka ścienna natryskowa z płytą zakrywającą mocowania**

Ścienna z płytą montażową

Biała, matowa

Numer: **511921FW**

Opis do specyfikacji

Biała, matowa półka natryskowa ścienna z płytą montażową.

Mobilna półka natryskowa:

Zakrywa płytę montażową w momencie, gdy siedzisko natryskowe Be-Line jest zdjęte.

Ogranicza ilość siedzisk natryskowych dla osób niepełnosprawnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Ochrona antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Dostarczana ze śrubami Inox Ø8 x 70 mm do betonowej ściany.

Wymiary: 55 x 275 x 90 mm.

Natryskowa półka ścienna z 30-letnią gwarancją.