**Półka natryskowa maskująca mocowania**

Ścienna - Z płytą montażową

Matowa biel

Numer: **511921FW**

Opis do specyfikacji

Ścienna półka natryskowa w matowej bieli, z płytą montażową.

Mobilna półka natryskowa.

Maskuje ścienną płytę mocującą, gdy siedzisko Be-Line® jest zdemontowane.

Ogranicza liczbę składanych siedzisk w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby z niepełnosprawnością.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu Ø8 x 70 mm do ścian betonowych.

Wymiary: 55 x 275 x 90 mm.

30 lat gwarancji.