**Umywalka wisząca FRAJU PMR**

Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę

Numer: **120440**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 620 x 505 mm.

Umywalka przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: komora 1,2 mm i rant 1,5 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5 kg.

30 lat gwarancji.