**CANAL collectieve wastafel wandmodel - L. 1.200 mm**

RVS 304 mat gepolijst

Met 2 kraangaten Ø 22

Referentie: **121250**

Beschrijving voor bestektekst

Collectieve wastafel te bevestigen aan de muur, 2 plaatsen - 1.200 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste afwerking.

Dikte rvs: 0,8 mm voor de kom en 1,5 mm voor de omtrek en de montagebeugels.

Eenvoudig te plaatsen: rvs is minder zwaar dan andere materialen.

Het is mogelijk muurkranen of kranen op blad te installeren.

Afloop rechts.

Met 2 kraangaten Ø 22.

Geleverd met hygiënische afvoerplug M1"1/4 met holle rooster. Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14296.

Gewicht: 7,6 kg.

Het is mogelijk een spatwand te plaatsen in bacteriostatisch RVS 304 (ref. 100250).

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0211250018]