**Umywalka mechaniczna z Inoxu SXS**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana kolanem - Bez ścianki

Bez armatury

Numer: **181310**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez ścianki.

Model bez armatury.

Istnieje w wersji kompletnej z armaturą i mieszaczem wstępnym (nr 182310).

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,3 kg.

30 lat gwarancji.