**Umywalka mechaniczna SXS z Inoxu**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana kolanem - Ze ścianką

Bez armatury

Numer: **181320**

Opis do specyfikacji

Umywalka wisząca.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Ze ścianką.

Model bez armatury.

Istnieje w wersji kompletnej z armaturą i mieszaczem wstępnym (nr 182320).

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,3 kg.

30 lat gwarancji.