**Umywalka mechaniczna SXS z Inoxu**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana kolanem - Ze ścianką

Z armaturą i mieszaczem wstępnym

Numer: **182320**

Opis do specyfikacji

Umywalka wisząca uruchamiana kolanem.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Ze ścianką.

Dostarczana z wylewką „C”, zaworem czasowym z delikatnym uruchamianiem i czasem wypływu 7 sekund i mieszaczem wstępnym z zaworami zwrotnymi NF.

Dostępna w wersji bez armatury (nr 181320).

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min.

Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią przy uruchamianiu armatury.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,3 kg.

30 lat gwarancji.