**Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu**

Inox 304 satynowy - Uruchamiana elektronicznie - Bez ścianki

Z armaturą i dozownikiem mydła

Numer: **184310**

Opis do specyfikacji

Umywalka wisząca uruchamiana elektronicznie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Bez ścianki.

Dostarczana z elektroniczną baterią ze zintegrowaną baterią i elektrozaworem oraz z dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego z chromowanego mosiądzu.

Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu.

Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min.

Całkowita higiena: brak kontaktu z dłonią przy uruchamianiu armatury, antystagnacyjny elektrozawór, spłukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,1 kg.

30 lat gwarancji.