**Lustro nietłukące Inox H.1000 mm**

Toaletowe lustro nietłukące

Inox 304 błyszczący

Numer: **3459**

Opis do specyfikacji

Prostokątne lustro z bakteriostatycznego, polerowanego Inoxu 304.

Do instalacji mieszanej, wysokość umożliwiająca korzystanie przez osoby w pozycji stojącej, siedzącej lub na wózku inwalidzkim.

Niewidoczne wzmocnienie płytą PVC 10 mm.

5 punktów mocujących. Niewidoczne mocowania.

Należy mocować na płaskiej powierzchni.

Nietłukące się.

Wymiary: 10 x 595 x 980 mm.

Nietłukące się lustro ze stali nierdzewnej z 30-letnią gwarancją.