**Bateria termostatyczna SECURITHERM**

Bateria do zestawu z wyciąganą słuchawką

Uchwyt Hygiena L.100

Numer: **H9642**

Opis do specyfikacji

Jednouchwytowa, sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM do zestawu z wyciąganą wylewką.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Sekwencyjna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.

Korpus gładki wewnątrz.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100.

Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.160.

Wężyki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

30 lat gwarancji.