**Uchwyt na słuchawkę natryskową - do montażu na poręczy Ø32**

Nylon HR: szary antracyt w połysku

Numer: **510110NG**

Opis do specyfikacji

Uchwyt na słuchawkę natryskową do montażu na poręczy.

Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).

Szary antracytowy Nylon HR w połysku.

Obrotowy uchwyt na słuchawkę natryskową.

Ergonomiczne pokrętło.

Do poręczy natryskowych o średnicy Ø32 (patrz nr 5100, 5440, 5441 i 5481).

30 lat gwarancji.