**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie, instalacja zaścienna, L.110

Przycisk-pokrętło

Numer: **794150**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchomienie wypływu przyciskiem-pokrętłem.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus L.110 mm z litego, chromowanego mosiądzu.

Mocowanie zaścienne.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.