**Bateria natryskowa z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP**

Jednouchwytowa bateria ścienna, uchwyt ażurowy

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2239EPS**

Opis do specyfikacji

Mechaniczna, ścienna, jednouchwytowa bateria natryskowa.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu w instalacji.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Filtry i zawory zwrotne.

Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia jest przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria natryskowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.