**Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP**

Komplet natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2239EPSHYG**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową.

Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

• Bateria z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria z 2 standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Filtry i zawory zwrotne.

• Słuchawka natryskowa (nr 811) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).

Komplet natryskowy jest przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.