**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4**

Podtynkowe zasilanie sieciowe

Podtynkowy, L.190, zintegrowana elektronika

Numer: **443500**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki.

Podtynkowe zasilanie sieciowe 230/6V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu L.190 mm.

Pokrywa zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Zawór odcinający.

Mocowanie ścienne.

Podtynkowe przyłącze wody.

Antyblokada wypływu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.