**Bateria czasowa TEMPOMIX 3**

Delikatne uruchamianie - Zestaw 2/2

Przycisk-pokrętło - Dopływ podtynkowy - L.190

Numer: **794055**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria czasowa do umywalki, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem, zestaw 2/2.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu nastawiony na ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus L.190 mm z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Mocowanie Z1/2" do ściany.

Dopływ wody z góry lub z dołu.

Podtynkowe przyłącza wody.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z elementem montażowym do przyłączy podtynkowych nr 794012.