**Pisuar rynnowy, zbiorowy LP**

Inox 304 satynowy - L. 1800 mm - Stojący

Numer: **130320**

Opis do specyfikacji

Rynnowy pisuar stojący, 1800 x 1020 x 300 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Zasilanie wody z tyłu.

Dostarczany z 3 głowicami spłukującymi z Inoxu i 3 wężykami.

Oszczędność wody: optymalne spłukiwanie z wypływem 0,1 l/s na stanowisko, czyli 0,3 litra na jedno użycie.

Centralny odpływ wody.

Odpływ wody 1½″. Dostarczany z korkiem i zintegrowanym syfonem (nr 785000).

Łatwa instalacja i konserwacja dzięki panelom dostępu ze śrubami antykradzieżowymi TORX.

Waga: 33,5 kg.