**Komplet natryskowy z baterią mechaniczną EP**

Komplet natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2539EPSKIT**

Opis do specyfikacji

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową.

• Ścienny komplet natryskowy z baterią natryskową EP.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Bateria dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".

Filtry i zawory zwrotne.

• Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i wężem (nr 834T1).

• Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).

Komplet natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.