**Spryskiwacz odporny na derzenia**

Z regulacją strumienia

Numer: **433011**

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz z regulacją strumienia i odporną na uderzenia końcówką.

Ergonomiczny uchwyt z osłoną stabilizującą chwyt.

Wnętrze mechanizmu odporne na produkty chemiczne.

Temperatura maksymalna: 50°C.

Ciśnienie maksymalne: 12 barów.

Możliwość zablokowania otwartego wypływu dzięki obręczy na uchwycie spryskiwacza.

Wąż podłączany za pomocą szybkozłączki z możliwością demontażu.

30 lat gwarancji.