**Płyta maskująca mocowania poręczy uchylnych - połysk**

Chromowany ABS

Numer: **510150**

Opis do specyfikacji

Płyta maskująca mocowania poręczy do WC, wykonana z chromowanego ABS-u.

Maskuje śruby mocujące, gdy poręcz uchylna jest zdemontowana.

Ogranicza liczbę poręczy uchylnych w obiekcie, umożliwiając ich montaż tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Przykład: hotel lub szpital tymczasowo przyjmujący osoby z niepełnosprawnością.

Produkt dostarczany ze śrubami z Inoxu do ścian betonowych.

Osłona w połysku razem z płytą montażową.

30 lat gwarancji.