**Bateria z regulatorem ciśnienia do zdalnego uruchamiania wypływu**

Uchwyt ażurowy

Numer: **2542EP**

Opis do specyfikacji

Sama stojąca bateria mechaniczna uruchamiająca wypływ zdalnie.

Bateria jednootworowa z regulatorem cisnienia.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.

Obsługa za pomocą ażurowego uchwytu.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.