**Ścienna bateria mechaniczna do umywalki**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

Z mimośrodami STOP/CHECK

Numer: **2445**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.

Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.

Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.