**Mechaniczna bateria do umywalki**

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: **2445S**

Opis do specyfikacji

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.

Płaska, ruchoma wylewka dolna L.200 z sitkiem higienicznym, przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Głowica ceramiczną Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności (ograniczenie nisz bakteryjnych).

Prędkość wody w rurkach znacznie ogranicza rozwój biofilmu.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uchwyt ażurowy.

Dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.