**Umywalka wisząca MINI BAILA**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121180**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prawdziwy element dekoracyjny.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1″1/4. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,1 kg.

30 lat gwarancji.