**Umywalka odporna na wandalizm BOB HD**

Inox 304 satynowy - Wisząca z niewidocznym odpływem

Bez otworu na armaturę

Numer: **164130**

Opis do specyfikacji

Umywalka do mocowania na ścianie.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Odporność na wandalizm: umywalka zamknięta od spodu, niewidoczny syfon, wzmocniona płyta montażowa.

Szybka i łatwa instalacja: montaż od przodu, dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej.

Dostarczana z korkiem 1"1/2 i syfonem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 5,5 kg.

30 lat gwarancji.