**Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy Be-Line®**

Antracytowy metalik

Bez płyty montażowej

Numer: **511950C**

Opis do specyfikacji

Płyta zakrywająca mocowania do uchylnej poręczy Be-Line®.

Zakrywa śruby mocujące w przypadku demontażu poręczy.

Ogranicza ilość poręczy uchylnych w budynku, umożliwiając ich instalację jedynie w momencie, kiedy jest to konieczne.

Przykład: hotel lub szpital przyjmujący tymczasowo osoby niepełnosprawne.

Płyta zakrywającowania mocowania, antracytowy metalik, bez płyty montażowej.

30 lat gwarancji.