**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOMATIC, TEMPOFLUX lub TEMPOCHASSE

PVC i PEHD

Numer: **769500**

Opis do specyfikacji

Rura do spłukiwania zaścienna/podtynkowa do miski ustępowej:

Do TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 i TEMPOCHASSE.

Rura PVC i PEHD.

Do instalacji podtynkowej lub zaściennej na ściance ≥ 60 mm.

Ø26/32 z elementem łączącym.

L.670 mm, H.703-783 mm.

30 lat gwarancji.