**Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru**

Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

Numer: **543100**

Opis do specyfikacji

Stelaż z zaworem elektronicznym do pisuaru.

Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.

Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej za pomocą dostarczonych w zestawie kołków rozporowych.

Rozstaw regulowany od 95 do 280 mm.

Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.

Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.

Dostarczany zmontowany.

Zgodny z wymogami normy NF D12-208.

Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 40 do 190 mm.

Wyposażony w armaturę elektroniczną TEMPOMATIC Z1/2".

Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, filtrem i zaworem odcinającym.

Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.

Przy instalacji można wyregulować odległości detekcji, czasu wypływu i wielkości wypływu.

Należy przewidzieć transformator 230/12 V.

Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.

Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.

Czas wypływu nastawiony na 3 sekundy, z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.

Wypływ nastawiony na 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Zintegrowana ze ścianą rozeta.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Przystosowany do wody deszczowej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Opis techniczny: zobacz TEMPOMATIC do pisuarów nr 428200.

30 lat gwarancji.