

PREMIX NANO
Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 34°C do 60°C
Chromowany - W3/8"/Z3/8" - Zestaw podłączeniowy

Numer: 732230


Opis do specyfikacji

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 34°C do 60°C:

Zasila od 1 do 2 zaworów umywalkowych lub 1 natrysk.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Temperatura nastawiona na 38°C z możliwością regulacji przez instalatora od 34°C do 60°C.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany przepływ: od 3 do 12 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Korpus z chromowanego mosiądzu, przyłącze wody ciepłej W3/8", przyłącze wody zimnej Z3/8", wyjście wody zmieszanej Z3/8".

Produkt dostarczany z zestawem przyłączeniowym 3/8". 

30 lat gwarancji.
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