**Zawór TEMPOSTOP do pisuaru**

Zawór czasowy 7 sekund

Kątowy ½″

Numer: **778007**

Opis do specyfikacji

Natynkowy zawór czasowy do pisuaru.

Do pisuaru zwykłego, ze zintegrowanym syfonem lub rynnowego.

Instalacja ścienna.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Przystosowany do wody deszczowej.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Rozeta ścienna.

Przyłącze kątowe do zasilania podtynkowego.

30 lat gwarancji.