**Korek HIGIENA do umywalki**

Korek z wklęsłym sitkiem

Z1"1/4 - Model krótki

Numer: **6110**

Opis do specyfikacji

Higieniczny korek do umywalki Z1"1/4 z wklęsłym sitkiem (nie zatrzymuje wody).

Swobodny przepływ, brak śruby centralnej (zapobiega zatrzymywaniu zanieczyszczeń i ogranicza nisze bakteryjne).

Sitko z błyszczącego, chromowanego mosiądzu, korpus z chromowanego ABS-u.

Grubość umywalki: od minimum 1 mm do maksymalnie 2 mm.

Produkt zgodny z normą PN-EN 274-1.

Korek do umywalki z 30-letnią gwarancją.