**Ścienny pojemnik ze szczotką WC Be-Line® z pokrywą**

Model do zamocowania z blokadą antykradzieżową

Inox 304 epoksyd antracytowy metalik

Numer: **4051C**

Opis do specyfikacji

Ścienny pojemnik ze szczotką WC i pokrywą, z gamy Be-Line®.

Wytrzymały model ścienny pojemnika ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową.

Bakteriostatyczny Inox 304, antracytowy metalik.

Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.

Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.

Automatyczne naprowadzenie za pomocą systemu samocentrowania pokrywy i szczotki WC podczas wkładania jej do pojemnika.

Grubość Inoxu: korpus 1 mm.

Wymiary: Ø90 x 410 mm.

30 lat gwarancji.