**Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100**

50 sztuk

Numer: **923024.50P**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE Z24/100 do armatury do umywalki.

Bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacji wody w elementach wewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część z Hostaformu® ogranicza osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczane w ilości 50 sztuk.

Może być zainstalowane jedynie na armaturze posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.