**Higieniczne wyjście BIOSAFE W22/100**

50 sztuk

Numer: **923022.50P**

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE bez sitka i ścianek w kontakcie z wodą, W22/100.

Brak możliwości stagnacji wody w elementachwewnętrznych ogranicza rozwój bakterii.

Część z Hostaformu ogranicza osadzanie się kamienia.

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Dostarczane w ilości 50 sztuk.

Może być zainstalowane jedynie na armaturze posiadającej ogranicznik wypływu, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.