**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki**

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Jednorazowa, ruchoma, zatrzaskowa wylewka H.180

Numer: **2871T1EP**

Opis do specyfikacji

Stojąca, wysoka bateria do umywalki SECURITHERM z regulatorem ciśnienia.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H. 180 L.180.

Bateria mechaniczna dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt Higiena L.185 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.