**Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do zlewu**

Jednouchwytowa, jednootworowa wysoka bateria z głowicą EP

Jednorazowa, ruchoma, zatrzaskowa wylewka H.320

Numer: **2871T3EP**

Opis do specyfikacji

Stojąca, wysoka bateria do zlewu SECURITHERM z regulatorem ciśnienia.

Jednouchwytowa, jednootworowa bateria z wysoką, ruchomą wylewką H. 320. Bateria dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.

Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Korpus i podstawa z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.185.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu i przeciwnakrętkami.

Bateria przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).

30 lat gwarancji.