**Półka na mydło lub żel pod prysznic - do montażu na poręczy**

Antracytowy metalik

Numer: **511922C**

Opis do specyfikacji

Designerska półka do montażu na poręczach natryskowych Be-Line®.

Wykończenie w kolorze antracytowy metalik.

Montowana na poręczy przy ścianie.

Blokada antykradzieżowa.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

Półka odpowiednia na żel pod prysznic lub mydło.

2 wieszaki na myjkę kąpielową.

30 lat gwarancji.