**Antracytowa półka na mydło do montażu na poręczy**

Numer: **511922C**

Opis do specyfikacji

Designerska półka na mydło/żel, w kolorze antracytowy metalik, mocowana na poręczach natryskowych Be-Line® i NylonClean.

Instalacja przy ścianie, na poręczy.

Blokada antykradzieżowa.

Półka odpowiednia na żel pod prysznic lub mydło.

2 wieszaki na rękawiczki / myjki kąpielowe.

30 lat gwarancji.