**Półka na mydło montowana do poręczy, antracytowy metalik**

Numer: **511922C**

Opis do specyfikacji

Designerska półka na mydło, antracytowy metalik, montowana do poręczy natryskowej Be-Line®.

Instalacja przy ścianie, na poręczy.

Blokada antykradzieżowa.

Półka przystosowana do żelu lub mydła.

2 haczyki na rękawiczki / myjki kąpielowe.

30 lat gwarancji.