**Uchwyt ścienny Be-Line® na papier toaletowy**

Na papier toaletowy w rolce

Aluminium - Epoksyd: antracytowy metalik

Numer: **511966C**

Opis do specyfikacji

Ścienny uchwyt Be-Line® na papier toaletowy w rolce.

Wykończenie aluminium epoksydem w kolorze antracytowy metalik zapewnia odpowiedni kontrast z jasną ścianą.

Uchwyt posiada niewidoczne mocowania.

Powłoka antybakteryjna: optymalna ochrona przed rozwojem bakterii.

30 lat gwarancji.