**Umywalka wisząca PMR XS**

Inox 304 satynowy

Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony

Numer: **123400**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z otworem na armaturę Ø35 z prawej strony.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,9 kg.

30 lat gwarancji.