**Panel natryskowy SPORTING 2**

Na baterie - Dyfuzor antyosadowy

Dopływ z góry lub podtynkowy - Aluminium anodowane

Numer: **714806**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego i satynowego chromu.

Ruchoma złączka do podłączenia wody natynkowo od góry lub podtynkowo od ściany.

Extra płaska konstrukcja i niewidoczne mocowania.

Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.

Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie poprzez zbliżenie dłoni na 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu.

Łatwo dostępny filtr.

Zintegrowany zawór odcinający.

Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.